Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 21 июня 1983 г. N 122

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ
	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
	Passenger electric lifts. Basic parameters and dimensions
	ГОСТ 5746-83 (СТ СЭВ 4325-83)
	(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1984 г., Изменения N 2, утв. в
	декабре 1985 г.)

	Группа Ж22

	ОКП 48 3611

	Дата введения

	1 января 1986 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством строительного, дорожного и
	коммунального машиностроения

	Разработчики Е.А. Нефедов (руководитель темы); Л.И. Вольф-Троп, канд. тех. наук;
	С.М. Ройтбург, И.Я. Файнштейн

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 21 июня 1983 г. N 122.

	3. Взамен ГОСТ 5746-67, ГОСТ 8822-67, ГОСТ 13023-67, ГОСТ 22276-76.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------------------------T----------------

	     Обозначение НТД, на который дана ссылка     	¦	Номер пункта

	-------------------------------------------------+----------------

	  ГОСТ 22011-95                                  	¦	1.5

	  ИСО 4190-1-80                                  	¦	Вводная часть

	5. Переиздание (июль 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре
	1984 г., декабре 1985 г. (ИУС N 5-85, 4-86).

	Настоящий стандарт распространяется на электрические пассажирские лифты
	(далее - лифты), устанавливаемые в жилых, общественных зданиях и зданиях
	промышленных предприятий и предназначаемые для подъема и спуска пассажиров.

	Разработка чертежей строительных конструкций зданий с учетом установки
	лифтов должна производиться в соответствии с технической документацией базовой
	организации по стандартизации лифтов.

	Стандарт соответствует СТ СЭВ 4325-83 и международному стандарту ИСО 4190-
	1 в части грузоподъемности и скорости лифтов, размеров кабин (в плане), ширины
	дверей кабины и дверей шахты, а также применяемости лифтов в зависимости от вида
	зданий.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1. Основные параметры и применяемость лифтов в зависимости от вида здания
	должны соответствовать указанным в табл. 1 и 1а.

	Таблица 1

	--------T----------T-------T------T------T-------T----------------

	Виды   	¦	Грузо-    	¦	Вмести-	¦	Номи- 	¦	Высота	¦	Число  	¦	    Питающая

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	зданий  	¦	подъем-   	¦	мость  	¦	наль- 	¦	подъе-	¦	остано-	¦	  электрическая

	        	¦	ность, кг 	¦	кабины 	¦	ная   	¦	ма, м,	¦	вок, не	¦	      сеть

	        	¦	          	¦	(коли- 	¦	ско-  	¦	не бо-	¦	более  	¦

	        	¦	          	¦	чество 	¦	рость,	¦	лее   	¦	       	¦

	        	¦	          	¦	чело-  	¦	м/с   	¦	      	¦	       	¦

	        	¦	          	¦	век)   	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	--------+----------+-------+------+------+-------+----------------

	Жилые   	¦	  400     	¦	   5   	¦	1,0   	¦	  60  	¦	  16   	¦	Род тока: пере-

	        	¦	          	¦	       	¦	1,6   	¦	  85  	¦	  25   	¦	менный трехфаз-

	--------+----------+-------+------+------+-------+	ный.

	        	¦	  630     	¦	   8   	¦	1,0   	¦	  60  	¦	  16   	¦	Номинальная

	        	¦	          	¦	       	¦	1,6   	¦	  85  	¦	  25   	¦	частота, Гц: 50;

	--------+----------+-------+------+------+-------+	60 <4>

	Общест- 	¦	  400 <1> 	¦	   5   	¦	0,63  	¦	  70  	¦	  10   	¦	Номинальное

	венные  	+----------+-------+------+------+-------+	напряжение, В:

	здания и	¦	  630     	¦	   8   	¦	1,0   	¦	  45  	¦	  10   	¦	 - при частоте

	здания  	¦	          	¦	       	¦	1,6   	¦	  65  	¦	  16   	¦	50 Гц:

	промыш- 	+----------+-------+------+------+-------+	220, 240 <4>,

	ленных  	¦	  800     	¦	  10   	¦	1,0   	¦	  45  	¦	  10   	¦	380, 415 <4>;

	предпри-	¦	          	¦	       	¦	1,6   	¦	  65  	¦	  16   	¦	 - при частоте

	ятий    	¦	          	¦	       	¦	2,5   	¦	 100  	¦	  25   	¦	60 Гц:

	        	+----------+-------+------+------+-------+	220, 230, 240,

	        	¦	 1000     	¦	  12   	¦	1,0   	¦	  45  	¦	  10   	¦	254, 380, 400,

	        	¦	          	¦	       	¦	1,6   	¦	  65  	¦	  16   	¦	415, 440

	        	¦	          	¦	       	¦	2,5   	¦	 100  	¦	  25   	¦

	        	¦	          	¦	       	¦	4,0   	¦	 150  	¦	  25   	¦

	        	+----------+-------+------+------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	 1000 <2> 	¦	  12   	¦	1,6   	¦	 150  	¦	  30   	¦

	        	+----------+-------+------+------+-------+

	        	¦	 1250     	¦	  15   	¦	1,0   	¦	  45  	¦	  10   	¦

	        	¦	          	¦	       	¦	1,6   	¦	  65  	¦	  16   	¦

	        	¦	          	¦	       	¦	2,5   	¦	 100  	¦	  25   	¦

	        	¦	          	¦	       	¦	4,0   	¦	 150  	¦	  25   	¦

	        	+----------+-------+------+------+-------+

	        	¦	 1600     	¦	  20   	¦	2,5   	¦	 100  	¦	  25   	¦

	        	¦	          	¦	       	¦	4,0   	¦	 150  	¦	  25   	¦

	        	+----------+-------+------+------+-------+

	        	¦	 1600 <3> 	¦	  20   	¦	1,0   	¦	  45  	¦	  10   	¦

	        	¦	          	¦	       	¦	1,6   	¦	  65  	¦	  16   	¦

	--------------------------------

	<1> Лифты для производственных зданий.

	<2> Лифты с кабиной размером (в плане) 1100 х 2100 мм.

	<3> Лифты для зданий лечебно-профилактических учреждений.

	<4> Для лифтов, поставляемых на экспорт.

	Таблица 1а

	--------T--------T------T------T------T---------------------------

	Грузо-  	¦	Вмести- 	¦	Номи- 	¦	Высота	¦	Число 	¦	Питающая электрическая сеть

	подъем- 	¦	мость   	¦	наль- 	¦	подъе-	¦	оста- 	¦

	ность,  	¦	кабины, 	¦	ная   	¦	ма, м,	¦	новок,	¦

	  кг    	¦	(количе-	¦	ско-  	¦	не бо-	¦	не бо-	¦

	        	¦	ство че-	¦	рость,	¦	лее   	¦	лее   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	ловек)  	¦	м/с   	¦	      	¦	      	¦

	--------+--------+------+------+------+---------------------------

	     1. Лифты для жилых зданий        	¦

	                                      	¦

	320    	¦	    4   	¦	 0,71 	¦	  45  	¦	  10  	¦	Род тока: переменный трех-

	        	¦	        	+------+------+------+	фазный.

	        	¦	        	¦	 1,0  	¦	  75  	¦	  17  	¦	Номинальная частота, Гц:

	        	¦	        	+------+------+------+	50, 60 <3>

	        	¦	        	¦	 1,4  	¦	 100  	¦	  25  	¦	Номинальное напряжение, В:

	--------+--------+------+------+------+	 - при частоте 50 Гц: 220,

	400 <1>	¦	    5   	¦	 0,71 	¦	  45  	¦	  10  	¦	240 <3>, 380, 415 <3>;

	        	¦	        	+------+------+------+	 - при частоте 60 Гц: 220,

	        	¦	        	¦	 1,0  	¦	  75  	¦	  17  	¦	230, 240, 254, 380, 400,

	--------+--------+------+------+------+	415, 440

	500    	¦	    6   	¦	 1,0  	¦	  75  	¦	  17  	¦

	        	¦	        	+------+------+------+

	        	¦	        	¦	 1,4  	¦	 100  	¦	  25  	¦

	--------+--------+------+------+------+

	630    	¦	    8   	¦	 1,0  	¦	  75  	¦	  17  	¦

	                                      	¦

	  2. Лифты для общественных зданий и  	¦

	    зданий промышленных предприятий   	¦

	                                      	¦

	500 <4>	¦	    6   	¦	 1,0  	¦	  75  	¦	  17  	¦

	        	¦	        	+------+------+------+

	        	¦	        	¦	 1,4  	¦	 100  	¦	  25  	¦

	--------+--------+------+------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	630 <4>	¦	    8   	¦	 1,0  	¦	  75  	¦	  10  	¦

	--------+--------+------+------+------+

	1000 <2>	¦	   12   	¦	 1,0  	¦	  75  	¦	  17  	¦

	        	¦	        	+------+------+------+

	        	¦	        	¦	 1,4  	¦	 100  	¦	  25  	¦

	        	¦	        	+------+------+------+

	        	¦	        	¦	 2,0  	¦	 150  	¦	  40  	¦

	        	¦	        	+------+------+------+

	        	¦	        	¦	 4,0  	¦	 150  	¦	  40  	¦

	--------+--------+------+------+------+

	1600    	¦	   20   	¦	 4,0  	¦	 150  	¦	  40  	¦

	                                      	¦

	   2.1. Лифты для производственных    	¦

	                зданий                	¦

	                                      	¦

	320    	¦	    4   	¦	 0,5  	¦	  70  	¦	  24  	¦

	        	¦	        	+------+------+------+

	        	¦	        	¦	 0,5  	¦	 125  	¦	  24  	¦

	                                      	¦

	           2.2. Лифты для             	¦

	       лечебно-профилактических       	¦

	              учреждений              	¦

	                                      	¦

	500    	¦	6 или   	¦	 0,5  	¦	  45  	¦	  14  	¦

	        	¦	4 + один	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	        	¦	человек 	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	        	¦	на боль-	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	ничной  	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	        	¦	койке   	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	--------------------------------

	<1> Лифты с кабиной размером (в плане) 935 х 1075 мм.

	<2> Лифты с кабиной размером (в плане) 1760 х 1460 мм.

	<3> Для лифтов, поставляемых на экспорт.

	<4> Лифты с кабиной размером (в плане) 1040 х 1380 мм.

	1.2. Конструктивные исполнения лифтов должны соответствовать указанным в
	табл. 2 и 2а.

	Таблица 2

	-------T----------------------------------------------------------

	Конст- 	¦	                             Вид здания

	руктив-	+-----------T----------------------------------------------

	ное    	¦	           	¦	   Общественные и промышленных предприятий

	испол- 	¦	   Жилые   	+---------¬	                         	-----------

	нение  	¦	           	¦	Производ-	¦	                         	¦	Лечебно-

	       	¦	           	¦	ственные 	¦	                         	¦	профилак-

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	тических

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	учрежде-

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	ний

	       	+-----------+---------+-------------------------+----------

	       	¦	                    Грузоподъемность лифта, кг

	       	+-----T-----T---------T-------T-----------T-----T----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	 400 	¦	 630 	¦	   400   	¦	  630, 	¦	 1000 <*>  	¦	1250,	¦	   1600

	       	¦	     	¦	     	¦	         	¦	  800, 	¦	           	¦	1600 	¦

	       	¦	     	¦	     	¦	         	¦	 1000  	¦	           	¦	     	¦

	-------+-----+-----+---------+-------+-----------+-----+----------

	Вид ка-	¦	         Непроходная         	¦	Непроходная	¦	Не-  	¦	Непроход-

	бины   	¦	                             	¦	или проход-	¦	про- 	¦	ная или

	       	¦	                             	¦	ная        	¦	ход- 	¦	проходная

	       	¦	                             	¦	           	¦	ная  	¦

	-------+-----------T---------T-------+-----------+-----+----------

	Конст- 	¦	Горизон-   	¦	Распашная	¦	Гори-  	¦	У непроход-	¦	 Горизонтально-

	рукция 	¦	тально-    	¦	или гори-	¦	зон-   	¦	ной кабины:	¦	   раздвижная

	дверей 	¦	раздвижная 	¦	зонталь- 	¦	тально-	¦	горизон-   	¦

	кабины 	¦	           	¦	но-разд- 	¦	разд-  	¦	тально-    	¦

	или    	¦	           	¦	вижная   	¦	вижная 	¦	раздвижная.	¦

	шахты  	¦	           	¦	         	¦	       	¦	У проходной	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	кабины: го-	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	ризонталь- 	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	но-раздвиж-	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	ная у осно-	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	вной двери,	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	распашная у	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	вспомога-  	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	тельной    	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	двери.     	¦

	-------+-----------+---------+-------+-----------+----------------

	Вид    	¦	Автомати-  	¦	 Ручной  	¦	Автома-	¦	У непроход-	¦	 Автоматический

	привода	¦	ческий     	¦	         	¦	тичес- 	¦	ной кабины:	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дверей 	¦	           	¦	         	¦	кий    	¦	автомати-  	¦

	кабины 	¦	           	¦	         	¦	       	¦	ческий.    	¦

	или    	¦	           	¦	         	¦	       	¦	У проходной	¦

	шахты  	¦	           	¦	         	¦	       	¦	кабины:    	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	автомати-  	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	ческий у   	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	основной   	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	двери, руч-	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	ной у вспо-	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	могательной	¦

	       	¦	           	¦	         	¦	       	¦	двери.     	¦

	-------+-----------+---------+-------+-----------+----------------

	Вид    	¦	                        Глухая

	шахты  	¦

	-------+----------------------------------------------------------

	Распо- 	¦	                      Над шахтой

	ложение	¦

	машин- 	¦

	ного   	¦

	помеще-	¦

	ния    	¦

	относи-	¦

	тельно 	¦

	шахты  	¦

	-------+-----------T---------T-------------------------T----------

	Вид    	¦	Смешанная  	¦	Смешанная	¦	Смешанная собирательная  	¦	Смешанная

	систе- 	¦	собиратель-	¦	простая  	¦	в двух направлениях      	¦	собира-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мы     	¦	ная при    	¦	         	¦	                         	¦	тельная в

	управ- 	¦	движении   	¦	         	¦	                         	¦	двух нап-

	ления  	¦	вниз       	¦	         	¦	                         	¦	равлениях

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	с приори-

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	тетным

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	вызовом

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	кабины на

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	любой этаж

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	для транс-

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	портирова-

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	ния

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	"лежачих"

	       	¦	           	¦	         	¦	                         	¦	больных.

	--------------------------------

	<*> Лифты со скоростью 1,6 м/с с кабиной размером в плане 1100 х 2100 мм.

	Таблица 2а

	---------T-------------------------------------------------------------------

	Конструк-	¦	                           Вид здания

	тивное   	+-------------------T---------T-----------------------T-------------

	исполне- 	¦	       Жилые       	¦	Производ-	¦	    Общественные и     	¦	Лечебно-про-

	ние      	¦	                   	¦	ственные 	¦	     промышленных      	¦	филактических

	         	¦	                   	¦	промыш-  	¦	     предприятий       	¦	учреждений

	         	¦	                   	¦	ленных   	¦	                       	¦

	         	¦	                   	¦	предприя-	¦	                       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         	¦	                   	¦	тий      	¦	                       	¦

	         	+-------------------+---------+-----------------------+-------------

	         	¦	                   Грузоподъемность лифта, кг

	         	+-----T-----T-------T---------T----T---T---------T----T-------------

	         	¦	320, 	¦	 320,	¦	 320,  	¦	   320   	¦	500 	¦	630	¦	  1000   	¦	1600	¦	    500

	         	¦	400  	¦	 400,	¦	 500   	¦	         	¦	    	¦	   	¦	         	¦	    	¦

	         	¦	     	¦	 500,	¦	       	¦	         	¦	    	¦	   	¦	         	¦	    	¦

	         	¦	     	¦	 630 	¦	       	¦	         	¦	    	¦	   	¦	         	¦	    	¦

	         	+-----+-----+-------+---------+----+---+---------+----+-------------

	         	¦	                   Номинальная скорость, м/с

	         	+-----T-----T-------T---------T----T---T---------T----T-------------

	         	¦	0,71 	¦	 1,0 	¦	 1,4   	¦	   0,5   	¦	1,0;	¦	1,0	¦	1,0; 1,4;	¦	 4,0	¦	    0,5

	         	¦	     	¦	     	¦	       	¦	         	¦	1,4 	¦	   	¦	2,0; 4,0;	¦	    	¦

	---------+-----+-----+-------+---------+----+---+---------+----+-------------

	Вид      	¦	                    Непроходная                      	¦	Непроходная

	кабины   	¦	                                                     	¦	или проходная

	---------+-------------------T---------T-----------------------+-------------

	Конструк-	¦	Горизонтально-     	¦	Распаш-  	¦	Горизонтально-раздвиж- 	¦	  Распашная

	ция      	¦	раздвижная         	¦	ная: у   	¦	ная                    	¦

	дверей   	¦	                   	¦	кабины - 	¦	                       	¦

	кабины и 	¦	                   	¦	двухст-  	¦	                       	¦

	шахты    	¦	                   	¦	ворча-   	¦	                       	¦

	         	¦	                   	¦	тая, у   	¦	                       	¦

	         	¦	                   	¦	шахты -  	¦	                       	¦

	         	¦	                   	¦	одност-  	¦	                       	¦

	         	¦	                   	¦	ворчатая 	¦	                       	¦

	---------+-------------------+---------+-----------------------+-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Вид при- 	¦	   Автоматический  	¦	 Ручной  	¦	    Автоматический     	¦	   Ручной

	вода две-	¦	                   	¦	         	¦	                       	¦

	рей каби-	¦	                   	¦	         	¦	                       	¦

	ны и шах-	¦	                   	¦	         	¦	                       	¦

	ты       	¦	                   	¦	         	¦	                       	¦

	---------+-------------------+---------+-----------------------+-------------

	Вид шахты	¦	                         Глухая                      	¦	 Справа

	---------+-----------------------------T-----------------------+

	Располо- 	¦	       Сзади или справа      	¦	          Сзади        	¦

	жение    	¦	                             	¦	                       	¦

	противо- 	¦	                             	¦	                       	¦

	веса     	¦	                             	¦	                       	¦

	относи-  	¦	                             	¦	                       	¦

	тельно   	¦	                             	¦	                       	¦

	кабины   	¦	                             	¦	                       	¦

	---------+-----------------------------+-----------------------+-------------

	Располо- 	¦	                           Над шахтой

	жение    	¦

	машинного	¦

	помещения	¦

	относи-  	¦

	тельно   	¦

	шахты    	¦

	---------+-----T-------------T---------T-----------------------T-------------

	Вид      	¦	Сме- 	¦	Смешанная со-	¦	Смешан-  	¦	Смешанная собирательная	¦	Внутренняя

	системы  	¦	шан- 	¦	бирательная  	¦	ная прос-	¦	в двух направлениях    	¦	кнопочная

	управле- 	¦	ная  	¦	при движении 	¦	тая      	¦	                       	¦	простая с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ния      	¦	прос-	¦	вниз         	¦	         	¦	                       	¦	сигнальным

	         	¦	тая  	¦	             	¦	         	¦	                       	¦	вызовом ка-

	         	¦	     	¦	             	¦	         	¦	                       	¦	бины с любой

	         	¦	     	¦	             	¦	         	¦	                       	¦	посадочной

	         	¦	     	¦	             	¦	         	¦	                       	¦	площадки

	         	¦	     	¦	             	¦	         	¦	                       	¦	(для работы

	         	¦	     	¦	             	¦	         	¦	                       	¦	с проводни-

	         	¦	     	¦	             	¦	         	¦	                       	¦	ком)

	В таблице указана система управления для одиночного лифта. В случае установки
	группы из двух и более лифтов должна быть применена система группового
	управления.

	1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

	1.3. Два и более лифтов могут устанавливаться в одной общей шахте. Размеры
	общей шахты, машинного и блочного помещений должны приниматься в соответствии
	с технической документацией базовой организации по стандартизации лифтов.

	1.4. Отклонение рабочей скорости не должно превышать +/- 15% значения
	номинальной скорости, указанной в табл. 1 и 1а.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	1.5. Область применения лифтов, их исполнение в зависимости от воздействия
	климатических факторов среды и технические требования к лифтам должны
	соответствовать ГОСТ 22011.

	2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	2.1. Основные размеры (внутренние) кабин, шахт, машинных и блочных
	помещений должны соответствовать указанным в табл. 3, 3а и на черт. 1 - 8.

	Таблица 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                      Размеры в мм

	-------T-----T------T--------------T---------T---------T--------------T--------------T--------
	T-------T-------T-------

	Грузо- 	¦	Ско- 	¦	Распо-	¦	    Кабина    	¦	  Шахта  	¦	 Двери   	¦	 Машинное     	¦	   Блочное    	¦	Высота 
	¦	Глубина	¦	Расс-  	¦	Номер

	подъем-	¦	рость	¦	ложе- 	¦	              	¦	         	¦	кабины и 	¦	 помещение    	¦	  помещение   	¦	шахты  
	¦	приямка	¦	тоя-   	¦	чер-

	ность, 	¦	номи-	¦	ние   	¦	              	¦	         	¦	 шахты   	¦	              	¦	              	¦	от верх-	¦	h      	¦	ние от 	¦	тежа

	кг     	¦	наль-	¦	про-  	+----T----T----+----T----+----T----+----T----T----+----T----T----+	ней     	¦
	5     	¦	боко-  	¦	 до

	       	¦	ная, 	¦	тиво- 	¦	Ши- 	¦	Глу-	¦	Вы- 	¦	Ши- 	¦	Глу-	¦	Ши- 	¦	Вы- 	¦	Ши- 	¦	Глу-	¦	Вы- 	¦	Ши- 	¦	Глу-	¦	Вы-
	¦	останов-	¦	       	¦	вой оси	¦

	       	¦	м/с  	¦	веса  	¦	ри- 	¦	бина	¦	со- 	¦	ри- 	¦	бина	¦	ри- 	¦	со- 	¦	ри- 	¦	бина	¦	со- 	¦	ри- 	¦	бина	¦	со- 	¦	ки h    	¦	      
	¦	стены  	¦

	       	¦	     	¦	отно- 	¦	на  	¦	l   	¦	та  	¦	на  	¦	l   	¦	на  	¦	та  	¦	на  	¦	l   	¦	та  	¦	на  	¦	l   	¦	та  	¦	    1   	¦	       	¦	шахты  	¦

	       	¦	     	¦	си-   	¦	b   	¦	    	¦	h,  	¦	b   	¦	 1  	¦	b   	¦	h   	¦	b   	¦	 3  	¦	h   	¦	b   	¦	 4  	¦	h   	¦	        	¦	       	¦	кабины 	¦

	       	¦	     	¦	тель- 	¦	    	¦	    	¦	не  	¦	 1  	¦	    	¦	 2  	¦	 2  	¦	 3  	¦	    	¦	 3  	¦	 4  	¦	    	¦	 4  	¦	        	¦	       	¦	i (раз-	¦

	       	¦	     	¦	но    	¦	    	¦	    	¦	ме- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	        	¦	       	¦	мер    	¦

	       	¦	     	¦	ка-   	¦	    	¦	    	¦	нее 	¦	    	¦	    	+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+-------
	+	спра-  	¦

	       	¦	     	¦	бины  	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	                          не менее                      	¦	воч-   	¦

	       	¦	     	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	                                                        	¦	ный)   	¦

	-------+-----+------+----+----+----+----+----+----T----T----T----T----T--------------T-------
	-T-------+-------+-------

	400    	¦	0,63 	¦	Сзади 	¦	1100	¦	 950	¦	2100	¦	1750	¦	1550	¦	 800	¦	2000	¦	2800	¦	3000	¦	2250	¦	       -      	¦	  3500  	¦
	1300  	¦	  875  	¦	   1

	       	+-----+	      	¦	    	+----+	    	+----+----+----+	    	¦	    	¦	    	+----+	              	¦	        	+-------+-------+

	       	¦	1,0  	¦	      	¦	    	¦	1000	¦	    	¦	1550	¦	1700	¦	 700	¦	    	¦	    	¦	    	¦	2450	¦	              	¦	        	¦	 1400  	¦	  775  	¦

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+----+----+	    	¦	              	+--------+-------+	       	¦

	       	¦	1,6  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4000	¦	3300	¦	    	¦	              	¦	  4200  	¦	 1700  	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	     	¦	      	¦	    	+----+	    	+----+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	+-------+

	       	¦	     	¦	      	¦	    	¦	 950	¦	    	¦	1750	¦	1550	¦	 800	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	  875  	¦

	-------+-----+	      	¦	    	+----+	    	¦	    	+----+	    	¦	    	+----+	    	¦	    	¦	              	+--------+-------+	       	¦

	630    	¦	1,0  	¦	      	¦	    	¦	1400	¦	    	¦	    	¦	2000	¦	    	¦	    	¦	3000	¦	    	¦	    	¦	              	¦	  3500  	¦	 1400  	¦	       	¦

	       	¦	     	¦	      	+----+----+	    	+----+----+----+	    	+----+----+	    	¦	              	¦	        	¦	       	+-------+-----
	--

	       	¦	     	¦	      	¦	2100	¦	1100	¦	    	¦	2550	¦	1700	¦	1200	¦	    	¦	2650	¦	3700	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	 1275  	¦	   5

	       	¦	     	+------+----+----+	    	+----+----+----+	    	+----+----+	    	¦	              	¦	        	¦	       	+-------+--
	-----

	       	¦	     	¦	Сбоку 	¦	1100	¦	2100	¦	    	¦	1850	¦	2550	¦	 800	¦	    	¦	3000	¦	3900	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	  875  	¦	   3

	       	¦	     	¦	справа	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦

	       	+-----+------+	    	+----+	    	+----+----+	    	¦	    	+----+----+	    	¦	              	+--------+-------+	      
	+-------

	       	¦	1,6  	¦	Сзади 	¦	    	¦	1400	¦	    	¦	1750	¦	2000	¦	    	¦	    	¦	4100	¦	3500	¦	    	¦	              	¦	  4200  	¦	 1700  	¦	       	¦	   1

	       	¦	     	¦	      	+----+----+	    	+----+----+----+	    	+----+----+	    	¦	              	¦	        	¦	       	+-------+-----
	--

	       	¦	     	¦	      	¦	2100	¦	1100	¦	    	¦	2550	¦	1700	¦	1200	¦	    	¦	4800	¦	3300	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	 1275  	¦	   5

	       	¦	     	+------+----+----+	    	+----+----+----+	    	+----+----+	    	¦	              	¦	        	¦	       	+-------+--
	-----

	       	¦	     	¦	Сбоку 	¦	1100	¦	2100	¦	    	¦	1850	¦	2550	¦	 800	¦	    	¦	4200	¦	4000	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	  875  	¦	   3

	       	¦	     	¦	справа	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦

	-------+-----+------+----+----+----+----+----+	    	¦	    	+----+----+----+	              	+--------+------
	-+-------+-------

	800    	¦	1,0  	¦	Сзади 	¦	1350	¦	1400	¦	2300	¦	1800	¦	2000	¦	    	¦	    	¦	3500	¦	3500	¦	2800	¦	              	¦	  4000  	¦	 1500  	¦	 
	900  	¦	   1

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+----+	    	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦

	       	¦	1,6  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4100	¦	    	¦	    	¦	              	¦	  4200  	¦	 1700  	¦	       	¦

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+----+----+----+----T----T----+--------+-------+	       	+--
	-----

	       	¦	2,5  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	5800	¦	5500	¦	3500	¦	1800	¦	2000	¦	1800	¦	  4500  	¦	 3000  	¦	       	¦	   2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------+-----+	      	+----+	    	¦	    	+----+	    	+----+	    	+----+----+----+----+----+----+--------+-----
	--+-------+-------

	1000   	¦	1,0  	¦	      	¦	1600	¦	    	¦	    	¦	2350	¦	    	¦	1100	¦	    	¦	3500	¦	3600	¦	2800	¦	       -      	¦	  4000  	¦	 1500  	¦	 1175 
	¦	   1

	       	¦	     	+------+----+----+----+----+----+----+	    	¦	    	+----+	    	¦	              	¦	        	¦	       	+-------+---
	----

	       	¦	     	¦	Сбоку 	¦	1100	¦	2100	¦	2100	¦	1850	¦	2550	¦	 800	¦	    	+----+	4000	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	  875  	¦	  
	3

	       	¦	     	¦	справа	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4000	¦	    	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦

	       	+-----+------+----+----+----+----+----+----+	    	+----+----+	    	¦	              	+--------+-------
	+	       	+-------

	       	¦	1,6  	¦	Сзади 	¦	1600	¦	1400	¦	2300	¦	2350	¦	2000	¦	1100	¦	    	¦	3700	¦	4700	¦	    	¦	              	¦	  4300  	¦	 2000 
	¦	       	¦	3 или 6

	       	¦	     	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+----+	    	¦	              	¦	        	¦	       	+-------+-------

	       	¦	     	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4400	¦	    	¦	              	¦	        	¦	       	¦	 1175  	¦	   1

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+----+----+----+----T----T----+--------+-------+	       	+--
	-----

	       	¦	2,5  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	5800	¦	5500	¦	3500	¦	2350	¦	2009	¦	1800	¦	  4500  	¦	 3000  	¦	       	¦	   2

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+----+----+----+--------+-------+	       	¦

	       	¦	4,0  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	              	¦	  5700  	¦	 4800  	¦	       	¦

	-------+-----+	      	+----+	    	¦	    	+----+	    	¦	    	+----+----+----+----+	              	+--------+-------+---
	----+-------

	1250   	¦	1,0  	¦	      	¦	1950	¦	    	¦	    	¦	2600	¦	    	¦	    	¦	2100	¦	3800	¦	3800	¦	2800	¦	       -      	¦	  4200  	¦	 1700  	¦	 1300 
	¦	   1

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+----+	    	¦	              	+--------+-------+	       	¦

	       	¦	1,6  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	4400	¦	    	¦	              	¦	  4500  	¦	 2000  	¦	       	¦

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+----+----+----+----T----T----+--------+-------+	       	+--
	-----

	       	¦	2,5  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	6100	¦	5500	¦	3500	¦	2600	¦	2000	¦	1800	¦	  4800  	¦	 3000  	¦	       	¦	   2

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+----+----+----+--------+-------+	       	¦

	       	¦	4,0  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	              	¦	  5700  	¦	 4800  	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------+-----+------+----+----+	    	+----+----+----+	    	+----+----+----+	              	+--------+-----
	--+-------+-------

	1600   	¦	1,0  	¦	Сбоку 	¦	1400	¦	2400	¦	    	¦	2400	¦	3000	¦	1300	¦	    	¦	4600	¦	5500	¦	2800	¦	       -      	¦	  4200  	¦	 1700 
	¦	 1050  	¦	3 или 4

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	              	+--------+-------+	       	¦

	       	¦	1,6  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	              	¦	  4500  	¦	 2000  	¦	       	¦

	       	+-----+------+----+----+	    	+----+----+----+	    	+----+----+----+----T----T----+--------+-
	------+-------+-------

	       	¦	2,5  	¦	Сзади 	¦	1950	¦	1750	¦	    	¦	2600	¦	2600	¦	1100	¦	    	¦	6100	¦	5500	¦	3500	¦	2600	¦	2600	¦	1800	¦	  5000  	¦
	3000  	¦	 1300  	¦	   2

	       	+-----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+--------+-------+	       	¦

	       	¦	4,0  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	  5700  	¦	 4800  	¦	       	¦

	Примечание. Допускается до 01.01.91 лифты грузоподъемностью 400 кг со
	скоростью 1,0 м/с с кабиной размером (в плане) 1100 х 950 мм и с дверью шириной 800
	мм размещать в шахтах размером (в плане) 1700 х 1550 мм, а лифты грузоподъемностью
	630 кг со скоростью 1,0 м/с с кабиной размером (в плане) 2100 х 1100 мм размещать в
	шахтах размером в (плане) 2650 х 1700 мм при условии монтажа шахт из объемных
	железобетонных элементов. При этом железобетонные объемные элементы для шахт
	размером (в плане) 1700 х 1550 мм должны быть снабжены устройствами для
	самофиксации при монтаже.

	Таблица 3а

	                                                      Размеры в мм

	-------T------T------T------------------T---------T-----------T--------------T--------------T---
	---T--------T-------T-----

	Грузо- 	¦	Номи- 	¦	Распо-	¦	       Кабина     	¦	  Шахта  	¦	Двери каби-	¦	   Машинное   	¦	    Блочное  
	¦	Высота	¦	Глубина 	¦	Расс-  	¦	Номер

	подъем-	¦	наль- 	¦	ложе- 	¦	                  	¦	         	¦	ны и шахты 	¦	   помещение  	¦	   помещение  	¦	шахты
	¦	приямка 	¦	тояние 	¦	чер-

	ность, 	¦	ная   	¦	ние   	+------T------T----+----T----+----T------+----T----T----+----T----T----
	+	от    	¦	(до чис-	¦	от бо- 	¦	тежа

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кг     	¦	ско-  	¦	проти-	¦	Ширина	¦	Глуби-	¦	Вы- 	¦	Ши- 	¦	Глу-	¦	Ши- 	¦	Высота	¦	Ши- 	¦	Глу-	¦	Вы- 	¦	Ши- 	¦	Глу-
	¦	Вы- 	¦	верх- 	¦	того по-	¦	ковой  	¦

	       	¦	рость,	¦	вовеса	¦	b     	¦	на l  	¦	сота	¦	рина	¦	бина	¦	рина	¦	h     	¦	рина	¦	бина	¦	сота	¦	рина	¦	бина	¦	сота	¦	ней  
	¦	ла) h   	¦	стены  	¦

	       	¦	м/с   	¦	отно- 	¦	      	¦	      	¦	h,  	¦	b   	¦	l   	¦	b   	¦	 2    	¦	b   	¦	l   	¦	h   	¦	b   	¦	l   	¦	h   	¦	оста- 	¦	     5  	¦	шахты  	¦

	       	¦	      	¦	си-   	¦	      	¦	      	¦	не  	¦	 1  	¦	 1  	¦	 2  	¦	      	¦	 3  	¦	 3  	¦	 3  	¦	 4  	¦	 4  	¦	 4  	¦	новки 	¦	        	¦	до оси 	¦

	       	¦	      	¦	тельно	¦	      	¦	      	¦	ме- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	h     	¦	        	¦	каби-  	¦

	       	¦	      	¦	кабины	¦	      	¦	      	¦	нее 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 1    	¦	        	¦	ны i   	¦

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	(раз-  	¦

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	мер    	¦

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	+----+------+----+----+----+----+----+----+------+--------
	+	спра-  	¦

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	                      не  менее                          	¦	вочный)	¦

	-------+------+------+------+------+----+----+----+----T------T----T----T----T----T----T----
	T------T--------+-------+-----

	  320  	¦	 0,5  	¦	Сзади 	¦	 960  	¦	 1160 	¦	2100	¦	1400	¦	1600	¦	 700	¦	 2000 	¦	2800	¦	3000	¦	2200	¦	  - 	¦	  - 	¦	  - 	¦	 3500 	¦	 
	1250  	¦	  700  	¦	  7

	       	¦	      	¦	      	¦	(1000)	¦	(1200)	¦	    	+----+----+	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	+-------+

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1500	¦	1700	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	  750  	¦

	       	¦	      	+------+	      	¦	      	¦	    	+----+----+	    	¦	      	+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	+-------+-----

	       	¦	      	¦	Справа	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1650	¦	1400	¦	    	¦	      	¦	3000	¦	2800	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	  700  	¦	  8

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	+----+----+	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	+-------+

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1750	¦	1500	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	  750  	¦

	       	+------+------+------+------+	    	+----+----+----+------+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	+-
	------+-----

	       	¦	 0,71 	¦	Сзади 	¦	 935  	¦	 1075 	¦	    	¦	1550	¦	1700	¦	 650	¦	 1980 	¦	2800	¦	3000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	 
	775  	¦	  7

	       	¦	      	+------+	(980) 	¦	(1120)	¦	    	+----+----+	    	¦	      	+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	+---
	--

	       	¦	      	¦	Справа	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1700	¦	1550	¦	    	¦	      	¦	3000	¦	2800	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	+------+------+	      	¦	      	¦	    	+----+----+	    	¦	      	+----+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	      	+--------+	      
	+-----

	       	¦	 1,0  	¦	Сзади 	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1550	¦	1700	¦	    	¦	      	¦	3500	¦	3000	¦	2450	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	  1350  	¦	       	¦	  7

	       	¦	      	+------+	      	¦	      	¦	    	+----+----+	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	+-----

	       	¦	      	¦	Справа	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1700	¦	1550	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  8

	       	+------+------+	      	¦	      	¦	    	+----+----+	    	¦	      	+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+------+--------+	      
	+-----

	       	¦	 1,4  	¦	Сзади 	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1550	¦	1700	¦	    	¦	      	¦	4000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 4000 	¦	  1450  	¦	       	¦	  7

	-------+------+------+------+------+	    	+----+----+----+------+----+----+----+	    	¦	    	¦	    	+------
	+--------+-------+-----

	  400  	¦	 0,71 	¦	Сзади 	¦	 935  	¦	 1075 	¦	    	¦	1550	¦	1700	¦	 650	¦	 1980 	¦	2800	¦	3000	¦	2200	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 3500 	¦	 
	1250  	¦	  775  	¦	  7

	       	¦	      	¦	      	¦	(980) 	¦	(1120)	¦	    	¦	    	¦	    	+----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 700	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	+------+	      	¦	      	¦	    	+----+----+----+	      	+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	+-----

	       	¦	      	¦	Справа	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1700	¦	1550	¦	 650	¦	      	¦	3000	¦	2800	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  8

	-------+------+------+------+------+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+----
	+------+--------+-------+-----

	  400  	¦	 0,71 	¦	Справа	¦	 935  	¦	 1075 	¦	2100	¦	1700	¦	1550	¦	 700	¦	 1980 	¦	3000	¦	2800	¦	2200	¦	  - 	¦	  - 	¦	  - 	¦	 3500
	¦	  1250  	¦	  775  	¦	  8

	       	¦	      	¦	      	¦	(980) 	¦	(1120)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	+------+------+	      	¦	      	¦	    	+----+----+----+	      	+----+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	      	+--------
	+	       	+-----

	       	¦	 1,0  	¦	Сзади 	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1550	¦	1700	¦	 650	¦	      	¦	3500	¦	3000	¦	2450	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	  1350  	¦	       	¦	  7

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	+----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 700	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	+-----

	       	¦	      	+------+	      	¦	      	¦	    	+----+----+----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	¦	Справа	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1700	¦	1550	¦	 650	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  8

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	+----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 700	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------+------+------+------+------+	    	+----+----+----+------+----+----+----+	    	¦	    	¦	    	+------
	+--------+-------+-----

	  500  	¦	 0,5  	¦	Справа	¦	 1400 	¦	 2430 	¦	    	¦	1950	¦	2700	¦	1250	¦	 2000 	¦	2700	¦	4000	¦	2800	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 3600 	¦	 
	1250  	¦	  950  	¦	3 или

	       	¦	      	¦	      	¦	(1445)	¦	(2470)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	4

	       	+------+------+------+------+	    	+----+----+----+------+----+----+----+	    	¦	    	¦	    	+------+-
	-------+-------+-----

	       	¦	 1,0  	¦	Сзади 	¦	 1040 	¦	 1380 	¦	    	¦	1750	¦	2000	¦	 700	¦	 1980 	¦	3000	¦	3300	¦	2450	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 3500 	¦	 
	1350  	¦	  875  	¦	  7

	       	¦	      	¦	      	¦	(1080)	¦	(1420)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	+------+	      	¦	      	¦	    	+----+----+	    	¦	      	¦	    	+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	+-----

	       	¦	      	¦	Справа	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1900	¦	1700	¦	    	¦	      	¦	    	¦	3000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  8

	       	¦	      	+------+	      	+------+	    	+----+----+	    	¦	      	¦	    	+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	+-----

	       	¦	      	¦	Справа	¦	      	¦	 2160 	¦	    	¦	1850	¦	2550	¦	    	¦	      	¦	    	¦	3900	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  3

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	(2200)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	+------+------+------+	    	+----+----+----+	      	+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	      
	+-----

	       	¦	      	¦	Сзади 	¦	 2155 	¦	 1135 	¦	    	¦	2650	¦	1700	¦	1200	¦	      	¦	2650	¦	3700	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  5

	       	¦	      	¦	      	¦	(2200)	¦	(1180)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	+------+------+------+------+	    	+----+----+----¦	      	+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	+------+------
	--+-------+-----

	       	¦	 1,4  	¦	Сзади 	¦	 1040 	¦	 1380 	¦	    	¦	1750	¦	2000	¦	 700	¦	      	¦	3500	¦	4000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 4300 	¦	  1450  	¦	 
	875  	¦	  7

	       	¦	      	¦	      	¦	(1080)	¦	(1420)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	+------+------+------+	    	+----+----+----+------+----+----+----+----+----+----+------
	+--------+-------+-----

	       	¦	      	¦	Справа	¦	 1040 	¦	 2160 	¦	    	¦	1850	¦	2550	¦	 700	¦	 1980 	¦	3500	¦	4000	¦	2450	¦	 -  	¦	  - 	¦	  - 	¦	 4300 	¦	 
	1450  	¦	  875  	¦	  3

	       	¦	      	¦	      	¦	(1080)	¦	(2200)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	+------+------+------+	    	+----+----+----+	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	+-----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	      	¦	Сзади 	¦	 2155 	¦	 1135 	¦	    	¦	2650	¦	1700	¦	1200	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  5

	       	¦	      	¦	      	¦	(2200)	¦	(1180)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	-------+------+------+------+------+	    	+----+----+----+	      	+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	+------+---
	-----+-------+-----

	  630  	¦	 1,0  	¦	Сзади 	¦	 1040 	¦	 1380 	¦	    	¦	1750	¦	2000	¦	 700	¦	      	¦	3000	¦	3300	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 3500 	¦	  1350 
	¦	  875  	¦	  7

	       	¦	      	¦	      	¦	(1080)	¦	(1420)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	+------+	      	¦	      	¦	    	+----+----+	    	¦	      	¦	    	+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	+-----

	       	¦	      	¦	Справа	¦	      	¦	      	¦	    	¦	1900	¦	1700	¦	    	¦	      	¦	    	¦	3000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  8

	       	¦	      	+------+	      	+------+	    	+----+----+	    	¦	      	¦	    	+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	+-----

	       	¦	      	¦	Справа	¦	      	¦	 2160 	¦	    	¦	1850	¦	2550	¦	    	¦	      	¦	    	¦	3900	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  3

	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	(2200)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	¦	      	+------+------+------+	    	+----+----+----+	      	+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	      
	+-----

	       	¦	      	¦	Сзади 	¦	 2100 	¦	 1100 	¦	    	¦	2650	¦	1700	¦	1200	¦	      	¦	2650	¦	3700	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦	  5

	-------+------+------+------+------+----+----+----+----+	      	+----+----+----+	    	¦	    	¦	    	+------
	+--------+-------+-----

	1000  	¦	 1,0  	¦	Сзади 	¦	 1760 	¦	 1460 	¦	2250	¦	2250	¦	2150	¦	1000	¦	      	¦	3500	¦	3600	¦	2800	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 4000 	¦	 
	1450  	¦	 1125  	¦	  1

	       	¦	      	¦	      	¦	(1800)	¦	(1500)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	       	+------+	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	+----+----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	+------+--------+	       	¦

	       	¦	 1,4  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	3800	¦	4000	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 4300 	¦	  1950  	¦	       	¦

	       	+------+	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	+----+	    	¦	      	+----+----+----+----+----+----+------+--------
	+	       	+-----

	       	¦	 2,0  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	2300	¦	    	¦	      	¦	5500	¦	5000	¦	3500	¦	2250	¦	2300	¦	1800	¦	 4700 	¦	  2950  	¦	      
	¦	  2

	       	+------+	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+------+--------+	       	¦

	       	¦	 4,0  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 5700 	¦	  4750  	¦	       	¦

	-------+------+------+------+------+	    	+----+----+----+------+	    	¦	    	¦	    	+----+----+	    	¦	     
	¦	        	+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1600  	¦	 4,0  	¦	Сзади 	¦	 2160 	¦	 1760 	¦	    	¦	2700	¦	2600	¦	1200	¦	 2000 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	2700	¦	2600	¦	    	¦	      	¦	        	¦
	1350  	¦

	       	¦	      	¦	      	¦	(2200)	¦	(1800)	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	        	¦	       	¦

	Примечание. В скобках указаны наружные размеры кабин.

	Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

	Чертежи не определяют конструкцию лифтов, расположение машинных
	помещений (в плане) относительно шахт, расположение входных дверей в машинных и
	блочных помещениях, а также в приямках.

	Размеры машинного помещения указаны с учетом наличия демонтажного люка в
	полу машинного помещения и расположения оборудования одиночного лифта.

	2.2. Лифты грузоподъемностью 400 кг с кабиной размером (в плане) 1100 х 1000

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мм, дверями шириной 700 мм и шахтой размером (в плане) 1550 х 1700 мм
	предназначены для применения в зданиях, сооружаемых по проектам, разработанным
	до 1 января 1984 г., а также в зданиях, проектируемых по действующим типовым
	проектам, введенных в действие до 1 января 1984 г.

	2.3. Габаритные размеры лифтов (в плане) и применяемость лифтов в
	зависимости от вида зданий приведены в Приложении. Размеры указаны для лифтов,
	предусмотренных табл. 1 - 3.

	2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. N 2.)

	2.4. Лифты грузоподъемностью 630 кг для общественных зданий должны иметь
	кабину размером (в плане) 1100 х 1400 мм.

	2.5. Лифты для жилых зданий грузоподъемностью 630 кг с кабиной размером (в
	плане) 1100 х 2100 мм или 2100 х 1100 мм должны иметь в кабине устройство для
	ограничения полезной площади ее пола, соответствующей вместимости восьми
	человек по нормам "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов",
	утвержденных Госгортехнадзором 11.02.92, или ограничитель грузоподъемности и
	сигнализатор перегрузки.

	2.6. Лифты с кабинами размерами (в плане) 1100 х 2100, 2100 х 1100 и 1400 х 2400
	мм должны иметь систему управления, обеспечивающую длительную остановку
	кабины для ее загрузки и выгрузки, а также, кроме лифта грузоподъемностью 1000 кг со
	скоростью 1 м/с с размерами кабины 1100 х 2100 мм, возможность входа и
	транспортирования пожарного подразделения.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	2.7. Распашная вспомогательная дверь шахты, через которую осуществляется вход
	пожарного подразделения в кабину лифта, должна располагаться на площадке,
	предназначаемой для входа указанного подразделения в здание.

	2.8. Отклонение ширины и глубины кабины от номинальных размеров не должно
	быть более +/- 10 мм.

	2.9. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров не должно
	быть более +/- 30 мм.

	Разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более 25 мм.

	Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно быть более 30 мм.

	2.10. Лифты, предусмотренные табл. 1а - 3а, за исключением лифтов
	грузоподъемностью 1000 кг со скоростью 2,0 и 4,0 м/с и грузоподъемностью 1600 кг,
	разрешается изготовлять до 01.01.93.

	Лифты грузоподъемностью 1000 кг со скоростью 2,0 и 4,0 м/с и
	грузоподъемностью 1600 кг разрешается изготовлять до 01.01.94.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.11. Лифты грузоподъемностью 500 кг со скоростью 1,0 м/с с кабиной размером
	(в плане) 1040 х 1380 и 1040 х 2160 мм, грузоподъемностью 400 кг со скоростью 0,71 и
	1,0 м/с, грузоподъемностью 320 кг со скоростью 0,5; 0,71; 1,0 м/с по согласованию с
	изготовителем лифтов допускается изготовлять с левым расположением противовеса
	относительно кабины.

	2.10, 2.11. (Введены дополнительно, Изм. N 2.)

	Приложение

	Справочное

	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛИФТОВ (В ПЛАНЕ) И ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
	ЛИФТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ЗДАНИЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.