Название документа
"ГОСТ 8824-84* (СТ СЭВ 4326-83). ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ"
(введен Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1984 N 38)
(ред. от 01.11.1985)
Источник публикации
М.: Издательство стандартов, 1988
Примечание к документу
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ.

Взамен ГОСТ 8824-67, ГОСТ 8825-67.

Введен в действие с 1 января 1986 года.
Текст документа

Введен в действие
Постановлением Госстроя СССР
от 30 марта 1984 г. N 38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Electric small goods lifts.
Basic parameters and dimensions

ГОСТ 8824-84*
(СТ СЭВ 4326-83)

(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1985 г.)

Группа Г86

ОКП 48 3621

Взамен ГОСТ 8824-67,
ГОСТ 8825-67

Срок введения
1 января 1986 года

1. Настоящий стандарт распространяется на электрические малые грузовые лифты общего назначения (далее - лифты), устанавливаемые в общественных зданиях и вспомогательных зданиях промышленных предприятий и предназначаемые для подъема и спуска грузов.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном Приложении, и полностью - международному стандарту ИСО 4190/3-82.
2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011-76.
3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.
(Измененная редакция, Изм. N 1.)

Таблица 1

───────────────────────────────────────┬──────────────────────────
       Наименование параметра          │    Значение параметра
───────────────────────────────────────┼──────────────────────────
  Грузоподъемность, кг                 │40 <1>; 100 <2>; 250 <1>
  Номинальная скорость, м/с            │0,25; 0,4; 0,5 <4>
  Высота подъема, м, не более          │     45
  Число остановок, не более            │     14
─────────────┬─────────────────────────┼──────────────────────────
  Питающая   │        Род тока         │  Переменный трехфазный
электрическая├─────────────────────────┼──────────────────────────
    сеть     │ Номинальная частота, Гц │50; 60 <3>
             ├───────────┬─────────────┼──────────────────────────
             │Номинальное│ при частоте │220; 240 <3>; 380; 415 <3>
             │напряжение,│   В 50 Гц   │
             │     В     ├─────────────┼──────────────────────────
             │           │ при  частоте│220; 230; 240; 254;
             │           │    60 Гц    │380; 400; 415; 440

--------------------------------
<1> Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.
<2> Лифты со скоростью 0,25 м/с изготавливаются по согласованию с изготовителем.
<3> Для лифтов, поставляемых на экспорт.
<4> Для лифтов грузоподъемностью 100 кг, которые допускается изготовлять до 01.01.91.

4. Отклонение рабочей скорости не должно превышать +/- 15% значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.
5. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.

Таблица 2

─────────────────────────────────┬────────────────────────────────
Конструктивный признак основной  │    Конструктивное исполнение
          части лифта            │       основной части лифта
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────
Вид кабины                       │  Сквозная или несквозная
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────
Вид шахты                        │  Глухая
────────────┬────────────────────┼────────────────────────────────
Конструкция │кабины              │  Без дверей
дверей      ├────────────────────┼────────────────────────────────
            │шахты               │  Вертикально-раздвижная распаш-
            │                    │ная двустворчатая <**>
            ├─────────┬──────────┼────────────────────────────────
            │машинного│фасадной  │  Распашная двустворчатая
            │помещения├──────────┼────────────────────────────────
            │         │боковой   │  Распашная одностворчатая
────────────┴─────────┴──────────┼────────────────────────────────
Вид привода дверей шахты         │  Ручной
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────
Расположение противовеса         │  Сбоку <*>
относительно кабины              │
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────
Расположение машинного помещения │  Вверху над шахтой (в габаритах
относительно шахты               │шахты)
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────
Уровень остановки кабины (порога,│  От 0 до 750 мм (на любой пог-
дверей шахты) относительно уровня│рузочной площадке)
пола погрузочной площадки        │
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────
    Вид системы управления       │  Наружная кнопочная простая с
                                 │управлением (в соответствии с
                                 │заказом):
                                 │  с основной погрузочной
                                 │площадки с сигнальным вызовом
                                 │кабины с любой погрузочной пло-
                                 │щадки;
                                 │  со всех погрузочных площа-
                                 │док <***>;
                                 │  с сигнальным вызовом кабины с
                                 │любой погрузочной площадки;
                                 │  со всех погрузочных площадок;
                                 │  с части погрузочных площадок

--------------------------------
<*> Для лифтов грузоподъемностью 40 кг наличие противовеса не является обязательным.
<**> Для лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.
<***> Кроме лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.

6. Основные размеры лифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 3.

Таблица 3

                                                       Размеры, мм
──────────────────────────────────────┬───────────────────────────
 Наименование основных частей лифта   │Грузоподъемность лифта, кг
                                      ├──────┬────────────┬───────
                                      │  40  │    100     │  250
───────────┬──────────────────────────┼──────┼────────────┼───────
Кабина     │Ширина b                  │   +5 │     +5     │    +5
(размеры   │                          │600   │  800       │1000
внутренние)│                          │      │     +5 <**>│
           │                          │      │  890       │
           │                          │      │ (900 <**>) │
           ├──────────────────────────┼──────┼────────────┼───────
           │Глубина l                 │   +5 │     +5 <**>│    +5
           │                          │600   │  625       │1000
           │                          │      │ (650 <**>) │
           │                          │      │     +5     │
           │                          │      │  800       │
           ├──────────────────────────┼──────┼────────────┼───────
           │Высота h                  │   +10│     +10    │    +10
           │                          │800   │  800       │1200
           │                          │      │    +10 <**>│
           │                          │      │1000        │
───────────┼──────────────────────────┼──────┼────────────┼───────
Шахта      │Ширина b                  │   +30│    +30     │    +30
           │        1                 │900   │1100        │1500
           │                          │      │    +30 <**>│
           │                          │      │1300        │
           ├──────────────────────────┼──────┼────────────┼───────
           │Глубина l                 │   +30│    +30 <**>│    +30
           │         1                │800   │ 750        │1200
           │                          │      │    +30     │
           │                          │      │1000        │
           ├──────────────────────────┼──────┴────────────┼───────
           │Расстояние от уровня верх-│        1500       │ 2100
           │ней остановки  кабины  до │                   │
           │перекрытия шахты h , не   │                   │
           │                  1       │                   │
           │менее                     │                   │
           ├──────────────────────────┼───────────────────┴───────
           │Глубина приямка h         │               +25
           │                 2        │            750
           ├──────────────────────────┼───────────────────────────
           │Высота машинного помещения│            800
           │h , не менее              │
           │ 3                        │
           ├──────────────────────────┼───────────────────────────
           │Расстояние от пола погру- │       От 0 до 750 <*>
           │зочной площадки до уровня │
           │остановки кабины h        │
           │                  4       │
           ├────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────
           │Разность в  │на одной сто-│      2000         │ 2800
           │уровнях ос- │роне шахты   │                   │
           │тановки ка- │h , не менее │                   │
           │бины        │ 5           │                   │
           ├────────────┼─────────────┼───────────────────┴───────
           │            │на противо-  │     0 или не менее 300
           │            │положных сто-│
           │            │ронах шахты  │
           │            │(при сквозной│
           │            │кабине) h    │
           │            │         6   │
───────────┼────────────┴─────────────┼──────┬────────────┬───────
Двери      │Ширина b                  │   +10│    +10     │    +10
шахты      │        2                 │600   │ 800        │1000
(размеры   │                          │      │    +10 <**>│
проема)    │                          │      │ 900        │
           ├──────────────────────────┼──────┼────────────┼───────
           │Высота h                  │   +10│    +10     │    +10
           │        7                 │800   │ 800        │1200
           │                          │      │    +10 <**>│
           │                          │      │1000        │
───────────┼────────────┬─────────────┼──────┴────────────┼───────
Двери      │Ширина двери│фасадной b , │        800        │ 1200
машинного  │            │          3  │                   │
помещения  │            │не менее     │                   │
(размеры   │            ├─────────────┼───────────────────┼───────
проема)    │            │боковой b ,  │        700        │  800
           │            │         4   │                   │
           │            │не менее     │                   │
───────────┼────────────┴─────────────┼───────────────────┴───────
           │Высота h , не менее       │        750
           │        3                 │

    --------------------------------
    <*> Необходимое расстояние h  для каждой погрузочной  площадки
                                4
указывается при заказе лифта.
<**> Для лифтов со скоростью 0,5 м/с.

Примечание. В скобках указаны наружные размеры кабины.

Чертеж не определяет конструкцию лифта.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. N 1.)

Чертеж

1 - перекрытие шахты; 2 - кабина; 3 - дверь шахты;
4 - фасадная дверь; 5 - боковая дверь; 6 - противовес

7. Разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более 25 мм.
8. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3.
9. В машинном помещении лифта должны быть фасадная и боковая двери.
10. На верхней погрузочной площадке на расстоянии не более 3 м от шахты лифта должно быть предусмотрено место или ниша шириной l м, высотой 2 м и глубиной не менее 0,7 м для установки электрооборудования.
11. Строительная часть лифтов должна соответствовать требованиям технической документации базовой организации по стандартизации лифтов.
12. Лифты, предназначенные для двух остановок высотой подъема до 5,2 м, допускается изготовлять в металлокаркасной шахте.
(Введен дополнительно, Изм. N 1.)

Приложение
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ
ГОСТ 8824-84 СТ СЭВ 4326-83

Таблица 1. Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
Таблица 3. Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
Размеры дверного проема шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.